*Приложение № 1*

*к постановлению*

*администрации сельского*

*поселения «Верхнешоношское»*

*от*

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об обеспечении первичных мер пожарной безопасности**

**в границах сельского поселения «Верхнешоношское»**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения «Верхнешоношское»
  2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального образования с привлечением населения к их проведению.

  1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования устанавливаются нормативными актами органа местного самоуправления и относятся к вопросам местного значения.

**2. Полномочия органа местного самоуправления по обеспечению**

**первичных мер пожарной безопасности в границах**

**муниципального образования**

            К полномочиям Администрации сельского поселения «Верхнешоношское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

            - создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

            - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских  населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

            - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

            - организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

            - принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

            -  включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения;

            - оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

            - установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

**3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:**

            - реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

            - разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

            - разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

 - установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

            - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

            - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

            - организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

            - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

**4. Основные задачи органа местного самоуправления**

**по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**

**в границах муниципального образования**

4.1 по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

      - разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и др.);

            - проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе:

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

            - при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

            - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

            - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

            - выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

4.2. По созданию, в целях пожаротушения, условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях:

            - оборудование и поддержание в постоянной готовности пожарных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам;

            - оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) указателями местоположения и подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

       4.3. По оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

    - определение территорий общего пользования и оснащение их первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4.4. По организации и принятию мер по оповещению населения и  подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре:

            - обеспечение территории муниципального образования телефонной и радиосвязью;

            - установка на территории муниципального образования средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и определение порядка вызова пожарной охраны.

4.5. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

            - установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на соответствующих территориях;

            - организация спасания людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;

            - организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара;

            - организация встречи подразделений пожарной охраны.

4.6. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения:

        в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон) планировка и застройка территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом поселения, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

            В разделе должна быть предусмотрена следующая информация:

            1. Определены места размещения подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут, в соответствии с требованиями статей 76 и 77 Федерального закона.

            2. Учтены требования к размещению пожаров взрывоопасных объектов на территории поселения, в соответствии с требованиями статьи 66 Федерального закона.

            3. Регламентированы вопросы обеспечения к зданиям, сооружениям и строениям проходов, проездов и подъездов, в соответствии с требованиями статьи 67 Федерального закона.

            4. Обеспеченность сельского поселения источниками внутреннего или наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями статьи 68 Федерального закона.

            5. Регламентированы требования при проектировании и строительстве к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с требованиями статей 69 - 75 Федерального закона.

4.7. По оказанию содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

            - целенаправленное информирование населения, в том числе неработающего, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

            - оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности.

 4.8. По установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности:

            - установление муниципальными нормативными правовыми актами по пожарной безопасности дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающими привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов,

            - запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

**5. Заключительные положения**

            5.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены изменения и дополнения.

            5.2. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности подлежат привлечению к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

**Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  помещения,  строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| Квартиры (комнаты) | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м. общей площади помещений квартиры (комнаты)  - асбестовое покрывало размером 1х1 м1 ед. на квартиру (комнату)  - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»\* | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья      \* для квартирных зданий оборудованных хозяйственно – питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | - Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше).  - емкость с водой объемом не менее 200л, 2 ведра.  Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковые и штыковые, вилы, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет собственника, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных кооперативов, председателями ТОСов, председателями кооперативов. |
| Гаражи | -Огнетушители ёмкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) –1 ед. на одно помещение.  - ящик с песком емкостью не менее 0.5 куб.м. с совковой лопатой -1ед, на 1 помещение. Трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | - огнетушитель емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 50 кв.м. занимаемой площади | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ  от 25.04.2012  № 390 | Приобретается за счет владельцев. |

Примечания:

   1. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

   2. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

    Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

   3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с [приложением 1](file:///C:\Users\alez\Desktop\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%E2%84%96%2014%20%D0%BE%D1%82%2028.04.2017%20''%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80.%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E''.docx#Par1186) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

**Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <\*> | | | | | | | |
| пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов) | | | хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | углекислотные (вместимостью огнетушащего вещества) (литров) | | воздушно-эмульсионные |
| 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
| C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ | - |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ | 1++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 4++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 4++ |
| E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ | 2++ |
| E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ | - |

--------------------------------

<\*> Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При вводе в эксплуатацию переносных порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения этих объектов.